Изоспан PL
односторонняя соединительная лента

https://isospan.gexa.ru/products/soedinitelnye-lenty/izospan-pl/
Назначение: герметизация и скрепление нахлёстов полотен пароизоляции «Изоспан»

	Форма выпуска

	Ширина
	50 мм

	Длина
	25 м.п.

	Защитный слой
	силиконизированная бумага

	Характеристики

	Состав основы
	полипропилен

	Состав клеевого слоя
	акрил

	Каркас клеевого слоя
	[bookmark: _GoBack]сетка на основе полиэстера

	Температурная устойчивость
	от -40°С до +80°С

	Температура монтажа
	не ниже +15°С



